合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2023年7月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年七月

**询 价 函**

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好公司检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2023年7月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 型号：VC60 厂家：VICTOR  0-1000MΩ | 1台 | 需校准证书 |
| 2 | 表面阻抗测试仪 | 型号：GM3110厂家：BENETECH  测量范围:103-1010Ω | 1台 | 需校准证书 |
| 3 | 数字万用表 | 型号：890C 厂家：UNI-T  分辨率: 3位半 | 1台 | 需校准证书 |
| 4 | 激光测距仪 | 型号：UT393 厂家：UNI-T  量程:0-150m；±1.5mm； | 1台 | 需校准证书 |
| 5 | 十字反射片 | 4cm\*4cm | 500个 |  |
| 6 | 十字测绘钉 | 3cm | 1000个 |  |
| 7 | 十字测绘钉 | 5cm | 1000个 |  |
| 8 | L型沉降观测钉 | 直径16mm、长度15cm | 500个 |  |
| 9 | 粘贴式沉降观测钉 | L=5cm | 200个 |  |
| 10 | 沉降观测贴纸 | 莱卡配套 | 200张 |  |
| 11 | 测斜管 | 等壁厚测斜管 | 300m |  |
| 12 | 表面应变计 | 3000KN | 50个 |  |
| 13 | 蓝宇采集器 | 砼压力机配套用NDS-1 | 1个 |  |
| 14 | 铁皮 | 1.5m\*1.5m | 2块 |  |
| 15 | 竹节温度计 | 0-200摄氏度 | 15个 |  |
| 16 | 仓库货架 | 1.2m\*0.5m\*2m(每层360KG)、1.5m\*0.5m\*2m(每层360KG)；3层 | 2个(每个规格各1个) |  |
| 17 | 高压绝缘垫 | 3m\*1m | 1个 |  |
| 18 | 静水天平水槽+网篮 | 量程5kg静水天平配套 | 1套 |  |
| 19 | 操作台 | 1.5m\*0.8m\*0.8m | 2个 |  |
| 20 | 控制器放置架 | 50mm\*40mm\*60mm | 4个 |  |
| 21 | 自喷漆 | 红色，每瓶500ml | 2箱(每箱12瓶) |  |
| 22 | 塑料柄锤 | 4LB | 4个 |  |
| 23 | 收纳箱带小滚轮 | 60\*45 | 1个 |  |
| 24 | 混凝土钻孔取芯机 | 最大钻孔直径205mm，额定电压220/240V，额定频率50-60Hz,输入功率3000w，空载转速700r/min，净重/毛重18/24kg | 1台 |  |
| 25 | 岩石双端面磨平机 | 1、磨轮规格:￠200×￠32×40mm  2、磨削范围:方块：50×50×50mm----150×150×150mm；圆柱：50--150mm  3、磨削动力头功率:1.1KW×2，转速2800rpm；工作台电机功率：0.55KW，转速1450rpm  4、标本精度：平面度：50mm范围内公差±0.05mm     光洁度：(按机械加工粗糙度标准)Ra3.2  5、自动磨削进给量： 0.04~0.12mm可调  6、冷却装置:自来水冷却  7、外形尺寸:长1360×宽1100×高1200mm（以实际尺寸为准）  8、重量:600kg | 1台 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按1％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2023年7月10日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面阻抗测试仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数字万用表 |  |  |  |  |  |
| 4 | 激光测距仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 十字反射片 |  |  |  |  |  |
| 6 | 十字测绘钉 |  |  |  |  |  |
| 7 | 十字测绘钉 |  |  |  |  |  |
| 8 | L型沉降观测钉 |  |  |  |  |  |
| 9 | 粘贴式沉降观测钉 |  |  |  |  |  |
| 10 | 沉降观测贴纸 |  |  |  |  |  |
| 11 | 测斜管 |  |  |  |  |  |
| 12 | 表面应变计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 蓝宇采集器 |  |  |  |  |  |
| 14 | 铁皮 |  |  |  |  |  |
| 15 | 竹节温度计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 仓库货架 |  |  |  |  |  |
| 17 | 高压绝缘垫 |  |  |  |  |  |
| 18 | 静水天平水槽+网篮 |  |  |  |  |  |
| 19 | 操作台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 控制器放置架 |  |  |  |  |  |
| 21 | 自喷漆 |  |  |  |  |  |
| 22 | 塑料柄锤 |  |  |  |  |  |
| 23 | 收纳箱带小滚轮 |  |  |  |  |  |
| 24 | 混凝土钻孔取芯机 |  |  |  |  |  |
| 25 | 岩石双端面磨平机 |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | |  | | | | |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日 期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。